Estrutura Funcional
	–	Transformadores de Potência Imersos em Óleo
	–	Sistema Ativo
	+	Aterrar o núcleo magnético
	+	Conduzir o fluxo magnético entre os enrolamentos
	+	Conectar o transformador ao sistema de alta tensão externo
	+	Conectar os enrolamentos do transformador à malha de terra
	+	Induzir as variações de tensão nos enrolamentos
	+	Isolar a parte ativa do transformador
	+	Isolar as espiras dos enrolamentos
	+	Isolar o núcleo da carcaça
	+	Isolar o núcleo do transformador da parte ativa
	+	Isolar os cabos de conexão dos enrolamentos
	+	Suportar mecanicamente as espiras dos enrolamentos
	+	Suportar mecanicamente os enrolamentos do transformador
	+	Transformar entre níveis de alta tensão
	+	Transformar entre níveis de corrente de alta tensão
	+	Transportar o fluxo magnético entre fases do transformador
	–	Sistema de Comutação
	+	Acionar o mecanismo de comutação
	+	Bloquear de forma elétrica e mecânica ao final de cada série de comutações
	+	Comandar a comutação de tapes manualmente
	+	Comandar a comutação de taps automáticamente
	+	Comutar os tapes dos enrolamentos
	+	Conectar o comutador aos enrolamentos do transformador
	+	Conservar o óleo do comutador
	+	Controlar fluxo de potência
	+	Desumidificar o ar do comutador
	+	Drenar o óleo do comutador
	+	Eliminar umidade do comutador
	+	Estinguir o arco de comutação
	+	Filtrar o óleo do comutador
	+	Filtrar os harmonicos de comutação
	+	Fornecer energia elétrica para comutação
	+	Iluminar o interior do comutador
	+	Impedir o acionamento simultâneo do motor nos dois sentidos de operação
	+	Interromper o funcionamento do motor após o final de cada comutação automática
	+	Isolar a passagem dos cabos do comutador aos enrolamentos
	+	Isolar os contatos do comutador
	+	Limitar a corrente no comutador
	+	Limitar o movimento do comutador
	+	Lubrificar as partes móveis do comutador
	+	Lubrificar o mecanismo de comutação
	+	Permitir a expansão e contração do óleo do comutador
	+	Permitir a interrupção intencional do funcionamento em caso de emergência
	+	Permitir a operação do motor nos dois sentidos (horário e anti-horário de rotação
	+	Permitir a operação passo a passo do comutador
	+	Permitir o acionamento a motor ou manual com bloqueio elétrico e mecânico do motor
	+	Refrigerar o comutador
	+	Regular tensão de barramento
	+	Selecionar e pré-selecionar os tapes de comutação
	+	Suspender e remover o comutador
	+	Transmitir o movimento do mecanismo de comutação
	+	Vedar o interior do comutador
	–	Sistema de Conexão (Buchas)
	+	Fixar a bucha ao transformador
	+	Isolar a carcaça da terra
	+	Isolar a carcaça do transformador da base de fundação
	+	Isolar a passagem do condutor do meio externo para o interno
	+	Isolar o condutor de terra da carcaça
	+	Isolar o enrolamento do núcleo e carcaça
	+	Isolar o núcleo ativo da carcaça
	+	Isolar o núcleo da carcaça
	+	Isolar os cabos dos enrolamentos para as buchas
	+	Proteger contra surtos de tensão
	–	Sistema de Preservação do Óleo
	+	Armazenar o óleo do transformador
	+	Completar o óleo do transformador
	+	Desumidificar o ar do tanque em contato com o óleo
	+	Drenar o óleo do tanque
	+	Filtrar o óleo do transformador
	+	Fornecer energia elétrica para o Sistema de Óleo
	+	Impedir o contato do óleo com o ar
	+	Isolar os enrolamentos da carcaça do transformador
	+	Manter a pressão do gás inerte
	+	Permitir a expansão e contração do óleo
	+	Retirar o calor do núcleo do transformador
	+	Transportar o calor gerado no transformador para os radiadores
	–	Sistema de Proteção
	+	Fornecer energia elétrica para a proteção
	+	Proteger o comutador contra sobrefluxo de óleo
	+	Proteger o motor do comutador contra sobrecorrentes
	+	Proteger o transformador contra comutador fora de passo
	+	Proteger o transformador contra curtocircuito entre espiras
	+	Proteger o transformador contra curtocircuito externo
	+	Proteger o transformador contra curtocircuito interno
	+	Proteger o transformador contra descargas parciais
	+	Proteger o transformador contra discordância de taps
	+	Proteger o transformador contra presença de gas
	+	Proteger o transformador contra sobrecargas
	+	Proteger o transformador contra sobrefluxo de óleo no comutador
	+	Proteger o transformador contra sobrepressão no comutador
	+	Proteger o transformador contra sobrepressões no tanque
	+	Proteger o transformador contra sobretemperatura no enrolamento
	+	Proteger o transformador contra sobretemperatura no óleo
	+	Proteger o transformador contra sobretensões externas
	+	Proteger o transformador contra surtos transitórios de tensão
	–	Sistema de Resfriamento
	+	Circular a água nos radiadores
	+	Comandar as bombas de resfriamento
	+	Dissipar o calor retirado do transformador
	+	Fornecer energia elétrica para o resfriamento
	+	Resfriar  o óleo do transformador
	+	Resfriar a parte ativa do transformador
	+	Transportar o calor gerado pelo transformador
	+	Vedar a água de resfriamento
	–	Sistema de Supervisão e Monitoramento
	+	Fornecer energia elétrica para monitoramento
	+	Monitorar a corrente do comutador
	+	Monitorar a operação dos ventiladores
	+	Monitorar a posição do comutador
	+	Monitorar a pressão do gás
	+	Monitorar a pressão do gás do tanque
	+	Monitorar a temperatura ambiente
	+	Monitorar a temperatura do óleo
	+	Monitorar a temperatura dos enrolamentos
	+	Monitorar a umidade do ar do comutador
	+	Monitorar a umidade do ar do tanque
	+	Monitorar as operações de comutação do transformador
	+	Monitorar as vibrações no transformador
	+	Monitorar o carregamento do transformador
	+	Monitorar o fluxo de óleo
	+	Monitorar o nível do óleo das buchas
	+	Monitorar o nível do óleo do comutador
	+	Monitorar o nível do óleo do tanque
	+	Registrar o número de operações do comutador
	+	Sinalizar a posição do comutador
	–	Sistema Estrutural
	+	Conter e proteger as buchas secundárias
	+	Conter e suportar a água utilizada para resfriamento do transformador
	+	Conter e suportar o óleo utilizado no transformdor
	+	Identificar as especificações do transformador
	+	Manter a estética do transformador na instalação
	+	Permitir a inspeção interna do comutador
	+	Permitir a inspeção interna do transformador
	+	Permitir a suspensão do transformador
	+	Permitir o deslocamento do transformador
	+	Proteger o transformador contra corrosão
	+	Suportar a parte ativa do transformador
	+	Suportar o núcleo do transformador
	+	Suportar o peso do transformador